1. Sakelar warna biru terletak di cloud dan ada 2 kabel yang terhubung ke sakelar biru yang petama itu kabel coaxcial dari cable modem dan kabel copper straight-trought dari router0

2. ada PC configuration terminal yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada netacad.pka, maksudnya pada PC ini kita bisa melakukan configurasi pada netacad.pka.

3. kabel fiber yang berpasangan, fungsinya yang satu untuk mengirim dan yang satunya lagi untuk menerima.

4. Karena jaringan dirumah biasanya simple sehingga tidak membutuhkan rak khusus untuk jaringannya.